**TRITON POLYESTER ZANDFILTER**



*Glasvezelversterkte polyester filter met regelklep.*

*De originele en nog steeds de industriestandaard. Het gepatenteerde Glaslok™ proces maakt een tank uit een stuk.*

*De glasvezel versterkte polyester tank is bovendien beschermd door een UV bestendige en krasvrije vernislaag. De*

*specifcaties:*

*• Transparant deksel van 22 cm diameter met*

*manuele ontluchter en manometer.*

*• Onmiddellijke toegang tot het zandbed en alle*

*interne onderdelen dankzij een verdeelkop die opzij*

*gekanteld kan worden.*

*• Zesweg ventiel, zijdelingse montage*

*• Filtratiesnelheid: 50 m*

*• Maximum werkdruk: 3,5 bar.*

*• Maximum bedrijfstemperatuur: 50°C*

*• 10 jaar garantie op de tank*

**Hoe bepaald u welke filter u nodig heeft:**

Inhoud van uw zwembad in m³ / 4 = capaciteit filter

vb: bad 10m x 5m x 1.5m = 75m³ /4 = 18.75m³/h is minimale filtercapaciteit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model | Diam | Capaciteit |
| TR-40 | Ø 480 mm | 8,5 m³/h |
| TR-60 | Ø 610 mm | 14 m³/h |
| TR-100 | Ø 762 mm | 22 m³/h |
| TR-140 | Ø 914 mm | 32 |