## Vanne à 6 voies

FILTRATION



RECIRCULATION

RINSE/RINCAGE

EGOUT

LAVAGE FILTRE/ BACKWASH

FERMETURE VANNE

La vanne à 6 voies permet de canaliser l’eau vers différentes destinations.

1. Filtration  : l’eau entre dans le filtre, passe au travers du sable, et retourne à la piscine.
2. Egout : l’eau vient de la pompe et va directement à l’égout sans passer par le filtre. Ne pas oublier d’ouvrir la vanne d’égout.

FILTERCO

1. Fermeture  : la vanne à 6 voies est fermée.
2. Lavage : l’eau entre dans le filtre par le bas, remonte dans le sable et ressort du filtre vers l’égout. Ne pas oublier d’ouvrir la vanne d’égout.
3. Recirculation : l’eau vient de la pompe mais ne passe pas par le filtre, elle retourne directement à la piscine. (exemple ; on souhaite chauffer la piscine, mais le filtre présente une panne. Il est possible de faire circuler l’eau sans la faire passer l’eau par le filtre)

6. Rinçage : l’eau entre par le dessus du filtre (comme lors de la filtration) et ressort du filtre vers l’égout. Ne pas oublier d’ouvrir la vanne d’égout